



Приложение № 1

Информация о несчастных случаях со смертельным исходом, произошедших при эксплуатации энергоустановок организаций, подконтрольных органам Ростехнадзора, 
за 7 месяцев 2026 года.

1. Анализ несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в поднадзорных Ростехнадзору организациях
За 7 месяцев 2026 года произошло 16 несчастных случаев со смертельным исходом (16 погибших). За аналогичный период 2025 года произошло 
14 несчастных случаев (14 погибших) (рисунок 1).

2. Обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в июле 2026 г.
2.1 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 
6 июля 2026 г. с работником ПАО «Россети Юг», Ростовская область.
Краткие обстоятельства несчастного случая. При проведении осмотра комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ электромонтер оперативно-выездной бригады производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» 
в результате воздействия электрического тока получил электротравму, несовместимую с жизнью.
2.2 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 
23 июля 2026 г. с работником АО «Объединенные региональные электрические сети Прикамья», Пермский край.
Краткие обстоятельства несчастного случая. При проведении работ на общих опорах воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) 0,4 кВ и 10 кВ электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Березниковского района электрических сетей приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.
2.3 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 
27 июля 2026 г. с работником филиала ПАО «Россети Волги» - «Оренбургэнерго», Оренбургская область.
Краткие обстоятельства несчастного случая. При производстве работ по осмотру ВЛ 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции (далее – ТП) 312 Л 10 кВ Тв-3 в с. Покровка Бузулукского района электромонтер по эксплуатации распределительных сетей в результате воздействия электрического тока получил электротравму, несовместимую с жизнью.
2.4 Групповой несчастный случай со смертельным исходом произошел 
31 июля 2026 г. с работником ООО «Энергомодуль», Ульяновская область.
Краткие обстоятельства несчастного случая. Бригада в составе 
3 работников проводила осмотр в ТП 54 в СНТ «Черемшанское». Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда при попытке освободить его от действия электрического тока получил термический ожог левой руки.
3. Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям организаций следующее.
1.	Проводить ознакомление работников с материалами настоящего анализа, с информацией об уроках, извлеченных из несчастных случаев 
со смертельным исходом, подготовленных на основе материалов, направленных территориальными органами, представленных 
в Приложении № 2, при проведении занятий и инструктажей по охране труда.
2. Повысить уровень организации производства работ 
на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе 
без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.
3.	Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.
4.	Обеспечить установленный порядок содержания, применения 
и испытания средств защиты.
5.	Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.
6.	Проводить разъяснительную работу с персоналом 
о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.
7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене 
и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров.
8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.
9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков 
и при плохой видимости.
10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.
11. При проведении дней охраны труда обеспечить изучение требований правил безопасности и разъяснение необходимости их применения в ходе выполнения работ.
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Рис. 1. Динамика травматизма со смертельным исходом 
за отчетный период 
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